1、修改配置文件“/etc/rc.local”，改为如下

|  |
| --- |
| touch /var/lock/subsys/local  INITTY=/dev/tty[1-8]  for tty in $INITTY; do  setleds -D +num < $tty  done |

2、修改网卡开机启动

|  |
| --- |
| ONBOOT=yes 开机启动 |

3、重启网络服务，修改完网卡配置文件之后，只有重启才能生效

|  |
| --- |
| [root@localhost ~]# service network restart |

Centos默认的是使用dhcp服务，自动分配ip地址

二、配置的固定ip地址

1、添加ipaddr

|  |
| --- |
| IPADDR=192.168.0.250 |

2、添加NETMASK

|  |
| --- |
| NETMASK=255.255.255.0 |

3、添加GATEWAY

|  |
| --- |
| GATEWAY=192.168.0.1 |

4、添加DNS

|  |
| --- |
| DNS1=119.29.29.29 |

5、重启网络服务

|  |
| --- |
| [root@localhost ~]# service network restart |

ps：上述配置中，严格区分大小写。Dns配置好之后，可以在/etc/resolv.conf文件中看到，如下：

|  |
| --- |
| [root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf  # Generated by NetworkManager  nameserver 119.29.29.29 |

三、图形界面配置ip

用户可以通过图形界面来修改ip，这样避免了复杂的命令，更加容易配置。